ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Верхнебалыклейского сельского поселения
Быковского муниципального района
Волгоградской области

«26» июля 2022 г. N 66

«Об утверждении инструкций по охране труда»

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» Администрация Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области постановляет:
1.Утвердить разработанные инструкции по охране труда для работников с учетом мотивированного мнения трудового коллектива согласно перечню. 
2.Ввести в действие инструкции по охране труда с 26 июля 2022г.
3.Ведущему специалисту администрации ознакомить с инструкциями по охране труда всех работников до 29.07. 2022 г.
4. Ведущему специалисту Администрации.:
4.1. обеспечить сохранность оригиналов инструкций по охране труда;
4.2. обеспечить учет инструкций по охране труда в журнале установленной формы; 4.3. организовать передачу утвержденных инструкций в подразделения организации;
5. Постановление вступает в силу с даты подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнебалыклейского
сельского поселения                                                                Л.А.Колебошина

Представитель коллектива
________________
"____"______________20__ г.	УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
_______________
"___"_________________ 20__ г.	

ИНСТРУКЦИЯ
для проведения вводного инструктажа рабочих и служащих
N 1

ВВЕДЕНИЕ.
Вы поступаете на работу. Но прежде чем приступить к ней Вам необходимо пройти вводный инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. Будьте внимательны. Усвоение вами материала вводного инструктажа будет проверено путем ваших ответов на контрольные вопросы.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
1.1. Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасных условий труда, предупреждение профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляют одну из главных забот как государства, так и организации.
1.2. Трудовая деятельность в нашей организации регулируется Конституцией РФ, законом РФ "Об основах охраны труда в РФ", законодательства о труде и Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ).
1.3.В Конституции закреплены права граждан на труд, отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение, жилище, образование и определены их обязанности.
1.4. Согласно законодательства о труде рабочие и служащие обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, повышать производительность труда, соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, беречь и укреплять собственность организации.
1.5. Согласно ТК РФ здания и сооружения, оборудование должны отвечать требованиям, обеспечивающим здоровые и безопасные условия труда.
1.6.В законодательстве о труде и охране труда обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагаются на администрацию организации.
Администрация обязана внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предупреждающие возникновение профессиональных заболеваний рабочих и служащих.
Постоянный контроль за соблюдением работниками всех требований и инструкций по охране труда так же возлагается на администрацию организации.
1.7. Основными документами, устанавливающими правила безопасного выполнения работ и поведения рабочего и служащего в рабочей обстановке, согласно действующему ТК РФ, являются инструкции по охране труда по видам работ и по профессиям.
2.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА.
2.1. Каждый работник предприятия обязан выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, которые предусматривают следующее:
1. Работать честно и добросовестно.
2. Соблюдать дисциплину труда.
3. Вовремя приходить на работу, использовать все рабочее время для производственной работы, самовольно не уходить с работы и не появляться на работе в нетрезвом состоянии.
4. Соблюдать установленную продолжительность рабочего дня.
5. Использовать все рабочее время для исполнения своих обязанностей.
6. Своевременно и четко исполнять распоряжения администрации, строго соблюдать трудовую дисциплину.
7. Беречь собственность организации.
8. Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место.
9. Соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности.
10. Систематически повышать деловую квалификацию
2.2.В рабочее время запрещается заниматься посторонними делами, громко разговаривать по телефону, распивать спиртные напитки. Курить разрешается только в специально отведенных местах.
3.ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧЕГО МЕСТА.
3.1. Рабочие места должны удовлетворять требованиям научной организации труда и охраны труда.
3.2. Совершенствование организации рабочих мест должно основываться на использовании типовых проектов, санитарных норм, правил для служебных помещений.
3.3. Размещение оргтехники и другого оборудования должно соответствовать требованиям охраны труда.
3.4. Вся оргтехника и оборудование должны иметь надежное заземляющее устройство согласно технической документации на оборудование
3.5. При работе с оргтехникой и другим оборудованием на рабочем месте должна находится инструкция по охране труда при работе на данном оборудовании.
3.6. Рабочие места должны содержаться в чистоте и порядке. Нахождение на рабочих местах людей, не имеющих отношение к работе, не допускается.
3.6. Не допускается использование для обогрева помещения самодельных нагревательных устройств и электроплиток. Выходя на длительное время из кабинета необходимо отключить от источника питания все устройства и приборы.
4.ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ.
4.1. При исполнении своих служебных обязанностей на работающего могут оказывать вредное воздействие следующие опасные производственные факторы:
1)Слабая освещенность рабочего места.
2) Неблагоприятные метеорологические условия - температура (низкая или высокая), влажность воздуха, скорость движения воздуха (сквозняки).
3)Высокое электромагнитное излучение (при работе на компьютере, ксероксе, электрической пишущей машинке)
4) Повышенный шум от работы механизмов и оборудования.
5) Загазованность воздушной среды природным газом
6) Повышенным уровнем запыленности помещения
7) Движущийся транспорт на дорогах при нахождении вне помещения либо в командировке.
4.2. В целях защиты организма от воздействия вредных и опасных производственных факторов рабочие и служащие обеспечиваются спецодеждой, средствами защиты, проводятся мероприятия по ликвидации опасных производственных факторов либо снижения их воздействия до нормального уровня.
4.3. Шум и вибрация при ежедневном интенсивном воздействии на организм человека могут привести к притуплению слуха, нарушению нормальной деятельности нервной сердечно сосудистой системы, виброболезни.
4.4. Наряду с систематическим контролем величин уровней изменений шумов и вибрации для борьбы с ними должны систематически разрабатываться и выполнятся организационные и технические мероприятия. Выбор технических решений для снижения шума зависит от конкретных условий их возникновения.
4.5. Электрический ток поражает организм человека при непосредственном воздействии на него. Степень поражения организма зависит от силы тока, продолжительности воздействия, частоты тока путей прохождения его через тело человека.
4.6. Безопасным для человека считается ток до 10мА. Ток силой 0,1 А является смертельным.
4.7. Поражение человека электрическим током происходит главным образом по следующим причинам:
1. Прикосновение к голым проводам, токоведущим частям машин, электрических аппаратов и инструментов, находящихся под напряжением.
2. Прикосновение к металлическим частям электросети, электрооборудования, машин и инструментов, которые оказались под напряжением из-за нарушения изоляции.
3. Прикосновение к металлическим предметам, которые не являются элементами электроустановок, но случайно оказались под напряжением.
4. Нахождение вблизи места электрического замыкания на землю (около оборванного или упавшего провода).
5. В результате грозового разряда (удар молнии).
6. В результате воздействия электрической дуги.
4.8. Основной задачей при борьбе с электротравмами являются организация безопасной эксплуатации электрооборудования, электроустановок и устройств, обеспечение высокой производственной дисциплины, строгое выполнение требований действующих правил, норм и инструкций по охране труда.
4.9. При эксплуатации электрических установок должны выполнятся требования инструкций по охране труда по эксплуатации электроустановок, заводских инструкций по монтажу и эксплуатации электрооборудования.
4.10. Электроустановки должны быть снабжены всеми необходимыми защитными средствами, обеспечивающими безопасность их обслуживания в соответствии с действующими нормами комплектования защитными средствами вводимых в эксплуатацию электроустановок.
4.11. Нельзя приближаться к оборвавшемуся и лежащему на земле проводу или кабелю из-за опасности поражения шаговым напряжением.
5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦОДЕЖДЫ, ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ.
5.1. Выдача рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других защитных средств производится бесплатно в соответствии с утвержденным предприятием Перечнем спецодежды и спецобуви и др. СИЗ..", разработанным на основании типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
5.2. Обеспечение рабочих и служащих спецодеждой, спецобувью и другими защитными средствами производится в соответствии с "Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".
5.3. Спецодежда и спецобувь являются собственностью предприятия и подлежат обязательному возвращению при увольнении.
5.4. Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выданной им СИЗ. К
5.5. Спецодежда и спецобувь, бывшие в употреблении, могут выдаваться другим работникам только после ее стирки, ремонта и дезинфекции.

6.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ.
6.1. Соблюдение личной гигиены способствует предупреждению профессиональных отравлений и заболеваний работающего.
6.2. Каждый работающий обязан выполнить требования санитарных норм, установленных для организации, в частности:
1. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, инструмент и средства индивидуальной защиты.
2. Правильно и бережно пользоваться санитарно-бытовыми приборами.
3. Перед каждым приемом пищи тщательно мыть руки теплой водой с мылом.
4. Соблюдать питьевой режим, режим питания с учетом особенностей условий работы.
5. При инфекционном заболевании спецодежда и обувь больного должны быть продезинфицированы, а средства индивидуальной защиты протерты спиртом.
6.3. Во избежание отравления категорически запрещается применять этилированный бензин, антифриз, метанол для мытья рук и спецодежды.
6.4. Санитарно-бытовые помещения должны отвечать требованиям санитарных норм проектирования промышленных предприятий.
6.5. Порядок пользования санитарно-бытовыми устройствами и помещениями устанавливается руководством организации.
7.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
7.1. Пожарная безопасность в организации должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности" и инструкций по пожарной безопасности.
7.2. Таблички с фамилией лица ответственного за противопожарную безопасность должны быть вывешены на видном месте в помещении.
7.3. Каждое здание и сооружение должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения согласно Нормам обеспечения противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения на объектах
7.4. Повышенная пожароопасность объектов организации определяется наличием в производстве следующих взрывопожарных веществ: природного газа, горюче-смазочных материалов, пропана.
7.5. Курение допускается только в специально отведенных и оборудованных местах. В местах, отведенных для курения, и в местах, где курение запрещено, должны быть установлены знаки согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-76.
7.6. Для тушения электропроводок находящихся под напряжением до 1000В, легковоспламеняющихся жидкостей необходимо применять порошковые и углекислотные огнетушители ОП-10м, ОП-5 ОУ-2,ОУ-5, ОУ-8.
7.7. При возникновении пожара, который нельзя ликвидировать своими силами, в первую очередь необходимо вызвать пожарную команду, а затем содействовать ликвидации пожара и эвакуации людей из здания согласна Плана эвакуации утвержденного руководителем организации.
7.8. Каждый рабочий и служащий должен знать расположение пожарных гидрантов, кранов, средств пожаротушения как внутри здания и помещения, так и на прилегающих к ним территориях и уметь воспользоваться ими. У пожарных гидрантов, кранов, водоемов и перекрывающих задвижек (вентилей) на водопроводах должны быть установлены указатели.
8. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ.
8.1. Расследованию и учету в соответствии с ТК РФ и Положением об особенностях расследования и учета несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утв. постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. N 73 подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя - физического лица.
К указанным лицам относятся:
работники, выполняющие работу по трудовому договору;
студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования, проходящие производственную практику в организации;
другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том числе нанесенная другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными; повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, - повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника, если они произошли:
в течение рабочего времени на территории организации или вне ее (в том числе во время установленных перерывов), а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды перед началом и после окончания работы, или при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни;
при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспорте в случае использования указанного транспорта в производственных целях по распоряжению работодателя (его представителя) либо по соглашению сторон трудового договора;
при следовании к месту служебной командировки и обратно;
при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;
при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но совершаемых в интересах работодателя (его представителя) или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая.
При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) обязан:
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение здравоохранения;
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии и произвести другие мероприятия);
немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве родственников пострадавшего, а также направить сообщение в органы и организации, определенные настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами.
О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает также в соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора.
Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящей работы на выделенном участке другой организации, расследуется и учитывается организацией, производящей эти работы. В этом случае комиссия, проводившая расследование несчастного случая, информирует руководителя организации, на территории которой производились эти работы, о своих выводах.
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась работа по совместительству.
Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в результате аварии транспортного средства, проводится комиссией, образуемой работодателем с обязательным использованием материалов расследования, проведенного соответствующим государственным органом надзора и контроля.
Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с работником.
По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего - его родственников) в расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо. В случае, если доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель или уполномоченный им его представитель либо председатель комиссии обязан по требованию доверенного лица ознакомить его с материалами расследования.
В случае острого отравления или радиационного воздействия, превысившего установленные нормы, в состав комиссии включается также представитель органа санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в течение трех дней.
Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней.
Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате, которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.
При расследовании несчастного случая на производстве в организации по требованию комиссии работодатель за счет собственных средств обеспечивает:
выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;
фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;
предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения расследования.
В целях расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом подготавливаются следующие документы:
приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
планы, эскизы, схемы, а при необходимости - фото- и видеоматериалы места происшествия;
документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов;
выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда;
протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших;
экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и экспериментов;
медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами;
выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц территориального органа государственного надзора (если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране труда;
другие документы по усмотрению комиссии.
На основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с производственной деятельностью работодателя и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством, определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, законов и иных нормативных правовых актов, и определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на производстве.
Если при расследовании несчастного случая с застрахованным комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного органа или иного уполномоченного застрахованным представительного органа данной организации комиссия определяет степень вины застрахованного в процентах.
По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю работником трудоспособности на срок не менее одного дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о несчастном случае на производстве в двух экземплярах. При групповом несчастном случае на производстве акт составляется на каждого пострадавшего отдельно.
При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве.
В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения требований безопасности и охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, определенная комиссией по расследованию несчастного случая на производстве.
Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, утверждается работодателем (уполномоченным им представителем) и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на производстве.
По результатам расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве или несчастного случая на производстве со смертельным исходом комиссия (в установленных случаях - государственный инспектор по охране труда) составляет акт о расследовании соответствующего несчастного случая на производстве.
По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (уполномоченный им представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях - в территориальный орган государственного надзора информацию о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев.
О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (уполномоченный им представитель) сообщает в соответствующую государственную инспекцию труда, о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя), в соответствующий профсоюзный орган, а если они произошли на объектах, подконтрольных территориальным органам соответствующего федерального надзора, - в эти органы.
9. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ.
9.1. Первая доврачебная неотложная помощь (ПДНП) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение здоровья пострадавшего при несчастном случае. ПДНП оказывается не медицинскими работниками в порядке само- и взаимной помощи до прибытия медицинского персонала и эвакуации пострадавшего в лечебное учреждение
9.2. Время от момента травмирования пострадавшего до оказания ему ПДНП должно быть предельно сокращено. Оказание ПДНП в течение первых 2-х минут клинической смерти (отсутствие дыхания и кровообращения) позволяет спасти до 92% пострадавших, а в течение 3-4- минут до 50%.
9.3. Все действия оказывающего помощь должны быть квалифицированными. Оказание ПДНП начинается с оценки обстановки и принятия мер по прекращению воздействия на пострадавшего травмирующего фактора, и оценки состояния пострадавшего.
9.4. Признаками жизни у пострадавшего является наличие дыхания, пульса на сонных артериях, сердцебиения и реакции зрачков на свет.
9.5. Основными методами восстановления жизненно важных функций организма (дыхания, и кровообращения) являются искусственное дыхание, наружный массаж сердца, применяемой при отсутствии дыхания и прекращения сердечной деятельности, или оба этих метода, осуществляется в строгой последовательности в три этапа.
9.6. Для восстановления проходимости дыхательных путей пострадавшего укладывают на спину максимально запрокинув голову назад, выдвигают вперед нижнюю челюсть, чтобы нижние зубы располагались впереди верхних, и пальцем обмотанным марлей, бинтом или чистым носовым платком, круговым движением обследуют полость рта и осторожно освобождают ее от инородных предметов (слизь, песок, куски пищи, зубные протезы и т.д.) закончив освобождение дыхательных путей, приступают к следующему этапу.
9.7. Искусственное дыхание "рот в рот" или "рот в нос" проводится при отсутствии и подозрения на отсутствие дыхания, а также при его изменении (поверхностное, прерывистое дыхание). При работающем сердце искусственное дыхание продолжают проводить до полного восстановления самостоятельного дыхания, так как остановка его может привести к остановке сердца.
При наружном массаже сердца скрещенные ладони рук размещают строго посередине в нижней трети грудины и ритмично надавливают на нее. При сдавливании сердца между грудиной и позвоночником кровь изгоняется из него, а при паузе оно вновь заполняется кровью. Для массажа используются не только сила рук, но и тяжесть всего тела, но с осторожностью во избежание поломок ребер. Успех оказания помощи во многом зависит от правильного выполнения массажа сердца, искусственного дыхания, а также, от рационального их сочетания при одновременной остановке сердца и дыхания. При оказании помощи одним человеком рекомендуется через каждые два вдувания воздуха проводить пятнадцать сдавливаний грудной клетки с интервалом 1с. (соотношение 2:15), а при оказании помощи двумя, один делает вдувание воздуха, а затем другой производить пять сдавливаний грудной клетки (соотношение 1:5).
При отравлении:
Кислотами и щелочами - пострадавшему запрещается использовать растворы кислоты или щелочи для нейтрализации выпитого вещества вызывать рвоту лекарствами или другими веществами - не разрешается вводить нейтрализующие средства. Дать пострадавшему большое количество чистой воды, если пострадавший без сознания, необходимо повернуть его голову на бок (налево или направо) и следить за проходимостью дыхательных путей;
антифризом - промыть желудок 5-6- литрами воды, дать солевое слабительное (10-20 г сернокислой магнезии на 0,5 стакана воды, и 30% этиловый спирт по 30 мл внутрь повторно 2-3- раза с интервалами;
свинцом или его соединениями: обмыть кожу керосином, затем мыльной водой. При попадании внутрь промыть желудок 2% раствором пищевой соды (20-30 г на 2-3 литра воды) или 0,5%, сернокислой магнезии после чего дать внутрь 10 г на 0,5 стакана воды этого же слабительного, обильное питье обезжиренного молока, овощных или фруктовых соков и поставить грелку на живот.
при отравлении токсическими газами (сероводород, метан, окись углерода и др.) пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух и дать понюхать нашатырный спирт. Убедившись, что пострадавший жив, расстегнуть стесняющую одежду и давать непрерывно вдыхать кислород в течение 2-3- часов.
При термических и лучевых ожогах кожи: обработать пораженное место 70 градусным спиртом или водкой, а при их отсутствии, нашатырным спиртом. Закрыть поврежденное место стерильной повязкой. Транспортировать в лежачем положении в хирургическое или ожоговое отделение с сопровождающим при тщательном наблюдении за пострадавшим. При химических ожогах: произвести немедленное удаление остатков одежды, пропитанной химическим веществом, и в течении 10-15 минут промыть струей проточной воды пораженное место. Зону ожога кислотой обработать нейтрализующим веществом наложив примочку с раствором пищевой соды (1 чайная ложка соды на стакан воды), а при поражении щелочами на зону ожога накладывать примочки с раствором борной кислоты в той же дозе, затем высушить пораженный участок кожи без применения вспомогательных средств.
При ожоге глаз: - химическими веществами - раскрыть веки чистыми пальцами, осторожно удалить стерильными тампонами остатки химического вещества и обильно промыть глаза струей воды. Во время промывания необходимо следить за тем, чтобы вода, протекая через обожженный глаз, не попадала в другой.
- термический, электрический ожог - положить стерильную повязку и экстренно госпитализировать в ближайшее глазное отделение.
При ранениях на раненую поверхность накладывают стерильную повязку, предварительно обработав края раны йодом или зеленкой. При обширных ранениях конечностей с повреждением мышц, нервов сухожилий, после оказания помощи необходимо зафиксировать область повреждения тела. При некоторых ранениях (ножевых, осколочных) может быть сообщение плевральной полости с атмосферой (открытый пневмоторакс) в этих случаях для повязки можно использовать лейкопластырь, который следует укрепить бинтовой повязкой. При ранении мягких тканей головы - наложить стерильную повязку из бинта или чистой, по возможности проглаженной ткани.
При наружном кровотечении - необходимо применять временные способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие артерии выше места истечения крови, максимальное сгибание конечности, наложение жгута, закрутки и давящей повязки. Жгут накладывается на обнаженную поверхность с предварительным бинтованием или марлевым покрытием. К жгуту прикрепляют булавкой плотную бумагу или картон с указанием числа, месяца, года и времени наложения, должности и фамилии лица, оказывающего помощь. при повышенной температуре окружающей среды жгут может находиться на поверхности не более 2 часов, в холодное время 1 час.
При переломах конечностей, позвоночника, костей таза и др. используют различные виды способов, обеспечивать неподвижность места поражения:
- переломы конечностей - применяют стандартные или импровизированные, из подручных средств (доски, палки, лыжи и др.) транспортные шины, как правило, накладывают поверх одежды с фиксацией не менее двух суставов (выше и ниже перелома):
- перелом позвоночника в зависимости от массы тела дать пострадавшему 1-2 таблетки анальгина, положить его на спину на щит, зафиксировать тело бинтами;
- перелом костей таза - транспортировку пострадавшего производить в положении "лягушки", для чего под коленные суставы ему подкладывают подушки, ватник.
При попадании инородного тела в глаз:
В случае свободного обнаружения инородного тела, при быстром мигании слеза вымывает его из глаза, при отсутствии такого эффекта необходимо попытаться удалить инородное тело из глаза несильной струей теплой кипяченой воды, водяной ванночки, используя кончик носового платка или мокрую вату, намотанную на спичку.
При растяжении, разрыве связок, мышц и сухожилий необходимо обездвижить поврежденный сустав (туго забинтовать или использовать косыночную повязку), приложить к месту повреждения холод, создать возвышенное положение и дав 1-2 таблетки анальгина или амидопирина, госпитализировать пострадавшего в больницу.
При укусах:
- животных - следует стремиться к немедленной остановке кровотечения, рану промыть мыльным раствором, кожу вокруг нее обработать йодом или другими антисептическими средствами и наложить стерильную повязку. Пострадавшего доставить в травматологический пункт или другое лечебное учреждение;
- змей - немедленно интенсивно на протяжении 15-20 минут отсасывать содержимое из раны, постоянно сплевывая его, рану обработать раствором йода, спиртом или зеленкой, обеспечить неподвижное положение укушенной конечности, как при переломе, попоить пострадавшего водой, чаем и тепло укутав, доставить его в стационар лучше в лежачем положении;
- насекомыми - удалить из ранки пинцетом, острой бритвой или пальцами жала, смазать место укуса спиртом, водкой, одеколоном, содовым раствором или лимонным соком, приложить холод, дать пострадавшему 1-2 таблетки димедрола или его аналога, при тяжелых реакциях госпитализировать в отделение интенсивной терапии.
При тепловом и солнечном ударах пострадавшего необходимо перенести в прохладное место, снять стесняющую одежду, облить прохладной водой, положить холод на голову, область сердца, крупные сосуды (шеи, подмышечные, паховые области), позвоночник обернуть смоченной в холодной воде простыней, использовать вентилятор и давать обильное питье, подсоленную воду холодный чай, кофе. Воду необходимо пить многократно в небольших дозах по 75-100 мл., дать понюхать нашатырный спирт.
Первая помощь при обморожениях заключается в немедленном согревании пострадавшего и особенно отмороженной части тела, для чего пострадавший должен быть как можно быстрее переведен в теплое помещение, наложить на отмороженную часть тела (конечность) теплоизоляционную повязку, обернуть клеенкой, на конечность наложить стандартную шину из подручных средств, дать одну таблетку аспирина или парацетамола, крепкого горячего чая или кофе. Пострадавшего госпитализировать.
При обмороке (кратковременная потеря сознания) необходимо уложить на спину с опущенной и повернутой на бок головой, приподнять ноги, проверить дыхание и пульс, расстегнуть воротник, ослабить пояс, побрызгать на лицо и грудь водой и растереть их полотенцем, смоченным в холодной воде, положить на лоб прохладный влажный компресс, дать вдохнуть пары нашатырного спирта, а при отсутствии его одеколона или уксуса, открыть окно.
В случае поражения электрическим током, если пострадавший в сознании, то ему необходимо обеспечить полный покой, растереть кожу рук, ног, туловища, дать горячий чай, кофе, 10-15 капель настойки валерианы, 20 капель корвалола или валокордина. При необходимости делать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца.
10. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
10.1. Рабочие и служащие должны помнить, что нарушение ими правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, требований правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасности влечет за собой дисциплинарное взыскание, а в отдельных случаях предусмотренные законом уголовную ответственность.
10.2. Если нарушение совершено преднамеренно и вызвало травмирование других лиц, то виновные в нарушении по решению суда могут быть привлечены к уголовной ответственности.
10.3. За преднамеренную или по небрежности порчу оборудования, машин и механизмов, узлов и приспособлений, изделий, инструмента, материалов и других материальных ценностей предприятия, виновные привлекаются к материальной ответственности или по решению суда к уголовной ответственности.

Инструкцию составил _____________________
"_"________20__
Представитель коллектива
________________
21.12.2020 г.	УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
_______________
21.12.2020 г.	

ИНСТРУКЦИЯ N 2
по пожарной безопасности в учреждении
ИОТ - 02 - 2012

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горячих материалов, опавшие листья и сухую траву следует периодически убирать с территории.
1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находится в работоспособном состоянии.
1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1.5 м. Где исключено их повреждение, попадания на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
1.10. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
1.12. По окончании работы, служащие учреждение должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их обесточив электросеть.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
2.2. Курить в помещениях учреждения.
2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
2.5. Хранить в здании учреждения горючие легковоспламеняющиеся жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
2.9. Оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы.
2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители ("жучки").
2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждении при наличии в помещении людей, а также без письменного приказа.
2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА.
3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону N 01, 2-13-99
3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или лицу его заменяющему.
3.3. Открыть все эвакуационные люки и эвакуировать людей из здания.
3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество, оборудование и документы (если это не угрожает жизни и здоровью).
3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежании распространения огня и дыма в смежные помещения.
3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимавших участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Инструкцию составил ______________________-
"_" ___ 20__г.

Представитель коллектива
________________
"__" __ 20__ г.	УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
_______________
"__" __ 20__ г.	

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ
ИОТ 01-2012
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе на персональном компьютере допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте.
1.2. При эксплуатации персонального компьютера на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:
- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенный уровень статического электричества;
- пониженная ионизация воздуха;
- статические физические перегрузки;
- перенапряжение зрительных анализаторов.
1.3. Работник обязан:
1.3.1. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией.
1.3.2. Содержать в чистоте рабочее место.
1.3.3. Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности (Приложение 1).
1.3.3. Соблюдать меры пожарной безопасности.
1.4. Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
1.5. Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.
1.6. Оконные проемы в помещениях, где используются персональные компьютеры, должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.
1.7. Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать следующим требованиям:
- высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм;
- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм;
- рабочий стул (кресло) должен быть подъемно - поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья;
- рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов; поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм;
- рабочее место с персональным компьютером должно быть оснащено легко перемещаемым пюпитром для документов.
1.8. Для нормализации аэроионного фактора помещений с компьютерами необходимо использовать устройства автоматического регулирования ионного режима воздушной среды (например, аэроионизатор стабилизирующий "Москва-СА1").
1.9. Женщины со времени установления беременности и в период кормления грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием компьютеров, не допускаются.
1.10. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Подготовить рабочее место.
2.2. Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на экране.
2.3. Проверить правильность подключения оборудования к электросети.
2.4. Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.
2.5. Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана.
2.6. Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора и защитного экрана.
2.7. Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение "мыши" на специальном коврике, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Работнику при работе на ПК запрещается:
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
- работать на компьютере при снятых кожухах;
- отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держась за шнур.
3.2. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов.
3.3. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно - эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления выполнять комплексы упражнений.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений, появления гари, немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.
4.2. Не приступать к работе до устранения неисправностей.
4.3. При получении травм или внезапном заболевании немедленно известить своего руководителя, организовать первую доврачебную помощь или вызвать скорую медицинскую помощь.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить питание компьютера.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление.

Инструкцию составил ____________
"_" ____ 20___г.

Приложение 1

ВРЕМЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕРЫВОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ, ВИДА И КАТЕГОРИИ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
1. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию информации с экрана компьютера с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с компьютером. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к различным видам трудовой деятельности, за основную работу с компьютером следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня.
2. Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с компьютером, которые определяются: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену (не более 60000 знаков за смену); для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену (не более 40000 знаков за смену); для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с компьютером за рабочую смену (не более 6 часов за смену).
3. При 8-часовой рабочей смене и работе на компьютере регламентированные перерывы следует устанавливать:
- для I категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;
- для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы;
- для III категории работ - через 1,5 - 2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы.
4. При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.

Категория	Уровень нагрузки за рабочую смену	Суммарное время	
работы	при видах работ с компьютером	регламентированных	
		перерывов, мин.	
					
	группа А,	группа Б,	группа В,	при	При	
	количество	количество	час.	8-часовой	12-часовой	
	знаков	знаков		смене	смене	
I	До 20000	До 15000	До 2,0	50	80	
II	До 40000	До 30000	До 4,0	70	110	
III	До 60000	До 40000	До 6,0	90	140	

Представитель коллектива
________________
" _" __ 20__ г.	УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
_______________
" __ " __ 20__ г.	

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах
ИОТ - 03 - 2012
1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. К самостоятельной работе на копировально-множетельных аппаратах (типа ксерокс, канон) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, в том числе на 1-ю квалификационную группу по электробезопасности, обязательный при приеме на работу и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы на копировально-множетельных аппаратах, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множетельных аппаратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-множетельных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов.
а) физических:
- повышенные уровни ультрафиолетового излучения
- поражение электрическим током
б) химических:
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.
1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6.0. кв. м, при кубатуре не менее 15 куб. м. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.
1.5. Лица работающие на копировально-множетельной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множетельный аппарат от сети и сообщить об этом администрации учреждения.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.
1.8. В процессе работы на копировально-множетельных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множетельных аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха.
2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.
2.3. Убедится в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 Лк. (20 Вт/кв. м).
2.4. Провести осмотр копировально-множетельного аппарата, убедится в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
3.1. Подключить копировально-множетельный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.
3.2. Не подключать копировально-множетельный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.
3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.
3.4. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.
3.5. Не наклонятся над работающим копировальо-множетельным аппаратом, находится возможно дальше от него.
3.6. Не класть и не ставить на копировально-множетельный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множетельный аппарат без присмотра.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множетельного аппарата, искрения, запаха гари, нарушения изоляции проводки, прекратить работу выключить питание и сообщить об аварийной ситуации администрации учреждения.
4.2.В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации учреждения.
4.3. При поражении электрическим током, немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
5.1. Отключить копировально-множетельный аппарат от электросети. При отключении от электроразетки не дергать за электрический шнур (кабель).
5.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Инструкцию составил _________________
"_" ________ 20_г.

Представитель коллектива
___________
"_" ____ 20__ г.	УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
______________
" _" ___ 20_ г.	
ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
для водителя легкового автомобиля
ИОТ 04-2012
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе на легковом автомобиле допускаются лица, прошедшие:
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
1.2. инструктаж по электробезопасности на рабочем месте. Для выполнения обязанностей водителя автомобиля допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления данной категорией транспорта, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии.
1.3. Водитель должен проходить:
- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте.
- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации легкового автомобиля, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней.
- диспансерный медицинский осмотр - согласно приказу Минздрава Р Ф N 90 от 14.03.1996.
1.4. Водитель обязан:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации автомобиля;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным СИЗ.
1.5. При оформлении водителя на работу за ним должен быть закреплен определенный легковой автомобиль приказом по предприятию.
1.6. После зачисления на работу водитель обязан принять транспортное средство по акту и выполнять только ту работу, которая поручена администрацией транспортного отдела.
1.7. Водитель должен:
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- иметь на машине медицинскую аптечку оказания первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим.
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.8. Водитель должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
1.9. При обнаружении неисправностей автомобиля, приспособлений, и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно остановить автомобиль. Только после устранения замеченных недостатков продолжить работу на автомобиле.
1.10. При обнаружении загорания или в случае пожара:
- остановить автомобиль, выключить зажигание, перекрыть краны бензопровода и горюче-смазочных материалов;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.
1.11 При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.
1.12За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.
1.13Основными опасными и вредными производственными факторами являются:
- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомобиля;
- горячие поверхности двигателя, системы охлаждения, глушителя и т.п.
- отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;
- столкновение с другим транспортным средством или наезд на людей.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1 Убедиться в исправности и надеть исправную специальную одежду, застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.
2.2Внешним осмотром убедиться в полной исправности автомобиля и проверить:
- техническое состояние автомобиля обращая особое внимание на исправность шин, тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистители, на правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость номерных знаков и дублирующих их надписей, а также отсутствие подтекания топлива, масла и воды.
- давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;
- наличие исправного инструмента и приспособлений;
- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень электролита в аккумуляторной батарее.
2.3После запуска или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого управления и тормозов, работу "СТОП" сигнала, поворотов, освещения, а также звуковой сигнал.
2.4. В случае обнаружения неисправностей на линию не выезжать до полного их устранения и сообщить об этом руководителю.
2.5. Заправку автомобиля топливом производить после остановки двигателя.
2.6. При работе автомобиля на этилированном бензине соблюдать следующие правила:
- операции по заправке автомобиля и перекачке этилированного бензина производить механизированным способом, находясь с наветренной стороны автомобиля;
- продувку бензосистемы производить насосом;
- при попадании этилированного бензина на руки обмыть их керосином, а затем теплой водой с мылом;
- в случае попадания этилированного бензина в глаза немедленно обратиться за медицинской помощью.
2.7. Открывать крышку радиатора следует после охлаждения двигателя, оберегать руки и лицо от ожогов.
3.Требование безопасности во время работы
3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из гаража, убедиться, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц и подать предупредительный сигнал.
3.2. Быть внимательным и осторожным при движении задним ходом. При недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица.
3.3. Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, особенностей и состояния автомобиля и перевозимого груза.
3.4. Выполнять требования безопасности движения и указания регулировщиков дорожного движения в соответствии с "Правилами дорожного движения".
3.5. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, исключающих возможность его движения во время отсутствия водителя.
3.6. При ремонте автомобиля на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на обочину дороги, включить задний свет при плохой видимости, остановить автомобиль с помощью стояночной тормозной системы, включить первую передачу, подложить под колеса упоры, установить знак аварийной остановки, включить аварийную сигнализацию. При работе на обочине под автомобилем находиться с противоположной стороны проезжей части.
3.7. Водителю не разрешается:
- управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств;
- выезжать в рейс в болезненном, утомленном состоянии.
- передавать управление автомобилем посторонним лицам;
- выполнять буксировку автомобиля с целью пуска двигателя;
- подогревать двигатель открытым пламенем, а так же при определении и устранении неисправностей механизмов;
- протирать двигатель ветошью смоченной бензином и курить в непосредственной близости от системы питания двигателя и топливных баков.
3.8. При постановке автомобиля на пост технического обслуживания, не имеющего принудительного перемещения, или ремонт, затянуть рычаг стояночной тормозной системы и включить первую передачу. Вывесить на рулевое колесо табличку "Двигатель не пускать! Работают люди!"
3.9. Ремонтные работы начинать после полной остановки двигателя. При ремонте автомобиля содержать рабочее место в чистоте и не загромождать посторонними предметами. Сливать масло и воду только в специальную тару.
3.10. Подъем автомобиля домкратом производить без перекосов (домкрат должен стоять вертикально, опираться на грунт всей плоскостью подошвы, головка домкрата должна упираться всей плоскостью в ось или в специально фиксированное место, при мягком грунте под домкрат подложить доску, под остальные колеса подложить башмаки).
3.11. На разборочно-сборочных работах применять только исправные приспособления и инструмент. Трудно отвертываемые гайки смочить керосином, а потом отвернуть ключом.
3.12. Работы, связанные с заменой и перестановкой шин, рессор выполнять только после того, как автомобиль будет установлен на козелки.
3.13. Демонтаж шины с диска колеса осуществлять при помощи съемника, накачивать шины в предохранительном устройстве. При накачке шин на линии колесо укладывать замочным кольцом к земле.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Водитель причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшего несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим транспортным средством), должен немедленно сообщить в органы ГИБДД, диспетчеру; оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии) до прибытия ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих.
4.2. Неисправную машину брать на буксир при помощи специальных приспособлений можно после разрешения инспектора ГИБДД.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. После возвращения с линии проверить автомобиль. В случае необходимости составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению.
5.2. Сдать путевой лист диспетчеру или ответственному лицу.

Составил ______________
"__" ____ 20__г.

	
Представитель коллектива
________________
"__" __ 20__ г.	УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
_______________
" _" __ 20__ г.	

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при уборке помещений N 6
ИОТ - 05 - 2012
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- приготовление дезинфицирующих растворов без использования средств защиты;
- поражение кожи рук, раздражение и аллергические реакции при работе с использованием дезраствовров и моющих средств без защитных средств;
- поражение электрическим током при использовании для приготовления воды электрокипятильников.
1.4. При уборке помещений должна использоваться следующая спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, халат хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно: сапоги и перчатки резиновые.
1.5. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря используемого для уборки других помещений.
1.6. При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить администрации учреждения.
1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защит, пользования коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил по охране труда.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.
2.2. При готовить теплую воду и необходимые дезинфицирующие растворы и моющие средства. Запрещается использование для подогрева воды электрокипятильники.
2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и закрепить их крючками.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
3.1. Уборку помещений производить в конце рабочего дня
- умывальных и туалетных комнат - после работы
3.2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие электрические приборы, находящиеся под напряжением.
3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть глаза водой и обратится к врачу.
4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки моющих и дезинфицирующих средств, тщательно вымыть руки с мылом и смазать питательным кремом.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего, сделать ему искусственное дыхание и провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
5.1. убрать уборочный инвентарь в специально отведенное для хранения место (инвентарь используемый для уборки туалетов, хранится отдельно.
5.2. Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить свет.
5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию составил
"_____" __________ 20____г.